开发环境：Cisco Packet Tracer 第六版

运行步骤：

步骤1——打卡pkt文件

步骤2——根据条件测试每个主机之间的ping

步骤3——结束测试关闭文件

运行说明：

1. 点击你想要选择的主机，在上方条形栏中选择”desktop”——“Command Prompt”——输入你想测试的接收方主机IP，等待结果；
2. 点击你想选择的路由器或交换机，上方条形栏中选择”CLI”——输入对应指令可以查看IP分配和ACL配置